Les Automobiles en 1920 - L'argus
	1898
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/cannstatt_daimler_1898.jpg]
	ALL - CANNSTATT DAIMLER - 40 km/h, 8 chevaux, 4 places (serrés), Fiabilité 40 %.

	1902
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/mercedes_simplex_1902.jpg]
	ALL - MERCEDES SIMPLEX - 80 km/h, 22 chevaux, 4 places, 900 kg, Fiabilité 70 %.
Modèles : le Tonneau, Doppel Tonneau, Phaëton ou Tourenwagen.




	
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/oldsmobile_curved_dash_1902.jpg]
	USA - OLDSMOBILE CURVED DASH - 4,5 chevaux, 2 places, Fiabilité 60 %, 320 kg, 650 $.

	1903
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/de_dion_bouton_1903.jpg]
	 FRA - DE DION-BOUTON - 45 km/h, 8 chevaux, 2 places, 310 kg, Fiabilité 50 %.
Allumage haute tension, bougie, interrupteur et accumulateur.
Voiture populaire en France.

	1904
	[image: http://www.antiqbrocdelatour.com/Les-collections/voitures-anciennes-doc/2f-photos-images/Buick%20Model%20B%20-%20Vehicule%20ancien%20de%201905.jpg]
	USA - BUICK MODÈLE B - 56 km/h, 22 chevaux, 4 places, Fiabilité 55 %.
Carrosserie ouverte, sans capote ni pare-brise. 950 $.

	1905
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/vauxhall_1905.jpg]
	GB - VAUXHALL - 9 chevaux, 2 places, Fiabilité 35 %.
Moteur refroidit par eau, peu de modèles construits (20 ?) 200 £.

	1907
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/silver_ghost_1907.jpg]
	GB - ROLLS-ROYCE SILVER GHOST - 48 chevaux, 4 places, Fiabilité 75 %.
6173 Vendus et 1700 aux USA, cylindrée 7l.



	
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/thomas_flyer_1907.jpg]
	USA - THOMAS FLYER 6-70 - 60 chevaux, 4 places, Fiabilité 55 %.
Le modèle 36, moteur 4 cylindres 9400cm³ 4000$.

	1908
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/ford_t_1908.jpg]
	USA - FORD T - 63 km/h, 24 chevaux, 4 places, Fiabilité 60 %, 658 kg.
10000 voitures/jour en 1927, 15 millions de voitures vendues !
Prix de vente de 950 $ puis 780 $ et jusqu'à 360 $. Fiabilité : on peut trouver des pièces partout !

	1909
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/renault_ax_1909.jpg]
	FRA - RENAULT AX - 65 km/h, 14 chevaux, 2 places, Fiabilité 55 %, 680 kg.
Frein manuel sur roues arrière, suspensions.
Modèle AH "Taxi de la marne".



	
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/le_zebre_1909.jpg]
	FRA - LE ZÉBRE TYPE A - 45 km/h, 6 chevaux, 2 places, Fiabilité 50 %, 350 kg.
Plus petite voiture de l'époque.

	1910
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/argyll_1910.jpg]
	GB - ARGYLL 12HP - 12 chevaux, 4 places, Fiabilité 65 %.
Freins avec came : réduit de 60% distance de freinage, mais les freins avant ont mauvaise presse !

	1911
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/buick_1911.jpg]
	USA - BUICK 24/30 CV - 30 chevaux, 5 places, Fiabilité 60 %
Moteur 4 cylindres, pompe à eau, Freins arrière uniquement. 1850 $.

	1912
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/hispano_suiza_1912.jpg]
	ESP - HISPANO-SUIZA ALFONZO - 120 km/h, 65 chevaux, 2 places, Fiabilité 60 %.
Fabriquée jusqu'en 1920.





	
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/morris_oxford_1912.jpg]
	GB - MORRIS OXFORD – 2 places, Fiabilité 65 %.
Meilleure voiture anglaise : 1475 voitures mais deux défauts : insuffisances dans refroidissement et faible stabilité direction.

	
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/stutz_bearcat_1912.jpg]
	USA - STUTZ BEARCAT - 60 chevaux, 2 places, Fiabilité 50%.
Pare brise avant sphérique. 2000 $.

	1913
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/darracq_1913.jpg]
	FR - DARRACQ 13 - 70 km/h, 13 chevaux, 2 places, Fiabilité 50%.

	
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/peugeot_bebe_1913.jpg]
	FR - PEUGEOT BÉBÉ - 60 km/h, 6 chevaux, 2 places, Fiabilité 55 %, 550 kg.

	1914
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/vauxhall_prince_henry_1914.jpg]
	GB - VAUXHALL PRINCE HENRY - 136 km/h, 75 chevaux, 2 places, Fiabilité 55 %.
Sportive de 605 £.

	
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/pierce_arrow_1915.jpg]
	USA - PIERCE-ARROW - 55 chevaux, 4 places, Fiabilité 65 %. 605 £.
Moteur 4 cylindres de 4400 cm³.
Sortie en 1919 d'un modèle 6 cylindres en ligne (75 cv).

	1921
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/citroen_b2_1921.jpg]
	FR - CITROËN B2 - 70 km/h, 20 chevaux, 2 places, Fiabilité 60 %.
Autres modèles :
A - 65 km/h, 18 chevaux, 2 places, Fiabilité 55 %.
et C3 (trèfle) - 60 km/h, 11 chevaux, 4 places, Fiabilité 50%

	1922
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/alf_arl_sport_1922.jpg]
	ITA - ALFA ROMEO RL SPORT - 115 à 150 km/h, 61 à 83 chevaux, 3 places, Fiabilité 65 %, 3000 kg.
6 cylindres en ligne 3000 cm³, 4 freins (rare).

	
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/renault_1922.jpg]
	FR - RENAULT 9,1 L - 145 km/h, 140 chevaux, 4 places, Fiabilité 70 %, 3 t.
6 cylindres de 9,1 l. Appréciée des chefs d'État, industriels, stars...
Très fiable et puissante.

	1923
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/austinseven_1923.jpg]
	GB - AUSTIN SEVEN - 60 km/h, 10,5 chevaux, 2 places, Fiabilité 60 %, 360 kg.
Faible consommation (6 l/100 km), réservoir de 18 l.

	
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/fiat_501_1923.jpg]
	ITA - FIAT 501 - 70 km/h (jusqu'à 100), 4 places, Fiabilité 60 %. 30000 lires.

	
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/lancia_lambda_214_1923.jpg]
	ITA - LANCIA LAMBDA 214 - 115 km/h, 59 chevaux, 4 places, Fiabilité 60 %, 780 kg.

	1925
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/phantom_1_1925.jpg]
	GB - ROLLS ROYCE PHANTOM 1 - 70 km/h, 100 chevaux, 4 places, Fiabilité 90 %.
La régulation maintient une vitesse stable, amortisseur de choc hydraulique, ...
automobile universelle de la plus haute qualité.

	1926
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/mercedes_630_1926.jpg]
	ALL - MERCEDES 630 - 100 chevaux, 4 places, Fiabilité 80 %, 2500 kg.
6 cylindres 6300 cm³, 26000 marks-or.

	1927
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/cadillac_series_314_1927.jpg]
	USA - CADILLAC SERIES 314 - 130 km/h, 80 chevaux, 4 places, Fiabilité 85 %, 250 kg (?).
8 cylindres en V, 5500 cm³. Le must : Freins sur toutes les roues, doubles à l'arrière, compresseur pour gonfler les roues, éclairage des marchepieds à l'ouverture des portes, papier peint, tableau de bord martelé d'argent... 4 fois plus chère que les autres voitures !

	
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/franklin_1927.jpg]
	USA - FRANKLIN - 78 km/h, 14 chevaux, 2 places, Fiabilité 65 %, 760 kg.

	
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/chevrolet_capitol_1927.jpg]
	USA - CHEVROLET CAPITOL - 80 km/h, 26 chevaux, 4 places, Fiabilité 70 %, 910 kg.
Consommation de 12 l/100 km.

	
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/mercedes_benz_ss_1929.jpg]
	ALL - MERCEDES BENZ SS - 70 à 100 chevaux, 4 places, Fiabilité 70 %, 2500 kg.
8 cylindres 4 à 6,3 l, 30000 marks-or.

	1930
	[image: http://www.tentacules.net/toc/toc_/voit/bugatti_35b_1930.jpg]
	FRA - BUGATTI 35B - 8 cylindres, Fiabilité 70 %.
Tenue de route parfaite, conduite facile. Grande sportive.
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